|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Betriebsanweisungfür Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gem. § 14 GefStoffV | | logo-sw-klein | |
| Geltungsbereich: Institut für Bereichsverantwortliche\*r: Datum: | | | |
| Gefahrstoffbezeichnung | | | |
| **Helium,** Druckgas | | | |
| Gefahr für Mensch und Umwelt | | | |
| **ACHTUNG** | -  **Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.** (H280)  - Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Vor­über­gehend Atembe­schwerden, Schwin­del und Benom­men­heit mög­lich. Bei höheren Konzentra­tionen be­steht **Er­stickungs­gefahr**.  - Hautkontakt mit flüssigem Helium kann Erfrierungen hervorrufen. | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | |
|  | -  **Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.**  - Einatmen von Gasen vermeiden.  - Ist das Austreten von Gas nicht sicher aus­zu­schließen, im Ab­zug arbei­ten. Front­schieber ge­schlossen hal­ten.  - Druckminderer benutzen; An­la­gen, Rohr- und Schlauch­lei­tungen auf Dicht­heit prüfen.  -  Druckgasflaschen dürfen nur im Gasflaschenlager oder in einem Gasflaschenschrank gelagert werden. Die  Gase sind den Abnahmestellen von dort möglichst über feste Rohrleitungen zuzuführen.  - In Arbeitsräumen dürfen Druckgasflaschen zur Gasentnahme außerhalb von Gasflaschenschränken nur so  lange aufgestellt sein, wie es für die ununterbrochene Durchführung der Arbeiten notwendig ist. Es sind mög-  lichst kleine Druckgasflaschen zu verwenden (Tagesbedarf bzw. max. die nächst größere Flaschengröße)  - Druck­gas­flaschen vor mecha­nischer Beschä­digung, z. B. durch Um­fallen, sichern, z.B. durch Ketten etc.  - Beim Transport von Druckgasflaschen und bei längerer Unterbrechung der Gasentnahme Flaschenventil schlie-  ßen und durch Ventilschutzkappe sichern.  - **Augenschutz tragen:** Schutzbrille mit Seiten­schutz  - **Handschutz benutzen:** Beim Transport von Druckgasflaschen Schutzhandschuhe gegen mechanische Beanspruchung tragen.  - **Fußschutz benutzen:** Beim Transport von Druckgasflaschen Sicher­heits­schuhe tragen. | | |
| Verhalten im Gefahrfall | | | |
| -  Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzte\*n informieren.  - **Bei störungsbedingtem Gasaustritt**: Für gute Lüftung sorgen. Bei zu geringer Sauer­stoff­kon­zentra­tion (unter 19 % - Über­wachungs­gerät!) oder bei un­klaren Ver­hält­nissen um­gebungs­luft­unab­hän­giges Atem­schutz­gerät tragen. Wenn gefahrlos mög­lich, Gas­zufuhr ab­sperren oder Leck schließen. Undichte Druckgasflaschen unter Absaugung stellen oder ins Freie transportieren, wenn aufgrund der geringen Leckrate keine unmittelbare Gefahr erkennbar ist. Inhalt vorsichtig und gefahrlos abblasen lassen.  -  **Im Brandfall**: Pro­dukt ist nicht brenn­bar, Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Berst­gefahr bei Erwär­mung. Unter Beach­tung des Selbst­schutzes gefüllte Druckgas­flaschen aus dem Gefahren­bereich brin­gen. Ist das nicht möglich, mit Wasser aus geschützter Stellung besprühen. | | | |
| Erste Hilfe | | | NOTRUF 112 |
|  | Selbstschutz beachten, Vorgesetzte\*n informieren.  **Nach Einatmen:** Verletzte\*n aus dem Ge­fahren­bereich bringen. Frischluftzufuhr. Ärztliche Behandlung. | | |
| Sachgerechte Entsorgung | | | |
| Druck­gas­flaschen nicht bis zum völligen Druckausgleich entleeren. Leere/defekte Druckgasflaschen kennzeichnen und an den Lieferanten zurückgeben. | | | |